数字通讯从未如此接近 Mag One A9D+可增强您企业通信的竞争优势，提高员工工作效率和整体利润。 A9D+ 融合了最新的模拟和数字技术，经济高效、且易于使用，向使用者提供双向对...

| **常规指标** | |
| --- | --- |
| 频率范围 | 403-470Mhz(UHF) |
| 音频输出 | 2000mW |
| 信道容量 | 16个信道 |
| 信道间隔 | 12.5/25KHz |
| 外形尺寸（高x宽x厚） 带薄型锂电池 带高容量锂电池 | 115.6x57.6x40.5毫米 115.6x57.6x45.1毫米 |
| 带薄型锂电池的重量 带高容量锂电池重量 | 244克 293克 |
| 5/5/90使用周期时的电池平均寿命（省电模式） 带薄型1100mAH锂电池 带高容量2400mAH锂电池 | 8.5小时 17小时 |
| 电源电压 | 7.2伏直流电 |